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BODY SEAL
Charakteristika: Jednozložková vodou riediteľná tesniaca hmota. Je vhodná k lepeniu a utesneniu kovu, dreva a spojov na korosérii. Môžeme použiť i k utesneniu špár medzi materiály kov – betón, betón – betón. Lepidlo si udržuje svoju elasticitu a je odolné voči náhlym teplotným zmenám. Ľahko sa nanáša výtlačnou pištoľou.

Informácia o výrobku

Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Spôsob aplikácie: štetcom, stierkou
Riedenie: voda
Tužidlo: -
Doba schnutia: -
Likvidácia odpadu: odložte na miesto určené k ukladaniu odpadu !
Použitie:
Je určený predovšetkým k utesneniu a k lepeniu bodovo zvarených alebo zalemovaných plechov autobomilových karosérií alebo lodí. Chráni spoj proti vnikaniu vlhkosti a tím zabraňuje vzniku korózií. Je taktiež vhodný k lepeniu a utesneniu kovov, dreva a iných materiálov / koženky, tlmiacich materiálov/ na aute a člnov. Má veľmi široké použitie v autoopravárenstve.

Príklad náterového postupu
A / príprava podkladu: Utesnený spoj očistiť, prípadne odstrániť rez / v takom prípade natrieť ošetrované miesto základnou farbou, BODY ANTICORROSIVE PRIMER/. Odmastiť BODY Antisilom.
B / Aplikácia výrobku: Obsah plechovky dobre premiešať. Iba vo výnimočných prípadoch riediť. Štetcom naniesť ľubovoľne silnú vrstvu a utesňovaný spoj 
C / Následná operácia: Po zaschnutí možno brúsiť za sucha i pod vodou. Ďalej je možné po zaschnutí prelakovať všetkými lakovacími systémami.
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